附件2

关于聚酯切片与PETG产品物理化学特性差异的说明

外经贸公司进一便函（2003）127号

海关总署关税司：

现对聚酯切片与PETG产品物理化学特性差异说明如下：

1．化学成份不同

被调查产品的化学构成为：TPA＋EG或TPA＋EG＋IPA，而PETG的化学成分构成为：TPA＋EG＋CHDM（Cyclohexane dimethanol）。

PETG与被调查产品在化学构成上的不同之处主要是合成PET中所需的一部分EG为CHDM所替代。CHDM是由DMT（Dimethyl terephthalate）氢化产生。添加CHDM将改变PET的物理特性，防止其结晶化，显著增加产品的加工定型性和突出的韧性、清晰度和抗化学腐蚀性。

2．物理特性不同

被调查产品的物理特性为半晶体，常温下为扁平（或圆柱）状小颗粒，熔化温度为250或260℃，玻璃化转化温度在165℃左右，具有耐热性、耐化学腐蚀性的特点。

而PETG的物理特性为非晶体，100%无定形，常温下为球状小颗粒，同扁平（或圆柱）状小颗粒相比具有更市制容积密度，更容易挤压输出，溶点可达到220℃，玻璃化转化温度为88℃，除具有耐热性、耐化学腐蚀性的特点，还具有优越的光学性能（高透光性、高光滑和低光晕）、突出的可印刷性、高韧性、高强度、易加工定型的综合特性，冷状态（cold formed）没有应力白（stress whitening）是其区别于被调查产品的一大物理特点。

综上，聚酯切片与PETG物理化学特性的差异概括如下：

	分类
	PETG
	聚酯切片

	化学构成
	TPA＋EG＋CHDM
	TPA＋EG或TPA＋EG＋IPA

	物理特性
	非晶体
	半晶体

	形状
	球状圆形小颗粒
	扁平（或圆柱）状小颗粒

	熔点
	220℃
	250或260℃

	玻璃化转化温度
	88℃
	165℃左右


以上供参考。
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