附件2

世界海关组织2011年至2012年商品归类决定

	序号
	1
	归类决定编号
	W2014-345
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	1704.90
	子目序号
	9
	文件号
	

	商品名称
	含蜂蜜的芝麻糖

	英文名称
	Halva sesame snack with honey

	其他名称
	

	商

品

描

述
	膏状，零售包装，含有52%的磨碎的芝麻和48%的天然蜂蜜。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年9月第50次会议通过


	序号
	2
	归类决定编号
	W2014-346
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	1902.20
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	配制品

	英文名称
	Preparation

	其他名称
	

	商

品

描

述
	由包含虾仁的面食（馄饨）和浓缩汤料组成。该配制品为冷冻状态，用塑料碗包装，供零售。加水后，使用微波炉二次加热后食用。
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	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过


	序号
	3
	归类决定编号
	W2014-347
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	1902.20
	子目序号
	2
	文件号
	

	商品名称
	成套食品

	英文名称
	Set

	其他名称
	

	商

品

描

述
	该成套食品由包含虾仁的面食（馄饨）和一小袋粉状汤料组成，为冷冻状态，装在一个纸容器中用于零售。食用前，用水混合粉状汤料并将馄饨在汤中煮熟即可。
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	归类依据
	根据归类总规则一、二（二）、三（二）及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过


	序号
	4
	归类决定编号
	W2014-348
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	2106.90
	子目序号
	26
	文件号
	

	商品名称
	焙烤食品用添加剂

	英文名称
	Bakery additive

	其他名称
	«Bakeshure®251»

	商

品

描

述
	以可流动的白色粉末的形式报验，通过“微胶囊”工艺，在山梨酸外包裹薄薄的一层氢化植物油和单甘油酯生产而得。利用控制释放的机理保证山梨酸在发酵完成后才从胶囊中释放（例如，当面包焙烤超过60℃时）。

其作为保藏剂使用，小剂量添加在保质期长的焙烤面包制品中可抑制霉菌、酵母菌和真菌的生长。

成分含量（质量百分比）：

山梨酸            68-72% 

包覆成分          28-32%



	归类依据
	根据归类总规则一[第三十八章注释一（二）]及六

	备注
	WCO协调制度委员会2011年3月第47次会议通过


	序号
	5
	归类决定编号
	W2014-349
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	2106.90
	子目序号
	27
	文件号
	

	商品名称
	焙烤食品用添加剂

	英文名称
	Bakery additive

	其他名称
	«Bakeshure®419»

	商

品

描

述
	以可流动的白色粉末的形式报验，通过“微胶囊”工艺，在丙酸钙外包裹薄薄的一层氢化植物油和单甘油酯生产而得。利用控制释放的机理保证丙酸钙在发酵完成后才从胶囊中释放（例如，当面包焙烤超过60℃时）。

其作为保藏剂使用，小剂量添加在保质期长的焙烤面包制品中可抑制霉菌、酵母菌和真菌的生长。

成分含量（质量百分比）：

丙酸钙            68-72% 

包覆成分          28-32%



	归类依据
	根据归类总规则一[第三十八章注释一（二）]及六

	备注
	WCO协调制度委员会2011年3月第47次会议通过


	序号
	6
	归类决定编号
	W2014-350
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	2106.90
	子目序号
	28
	文件号
	

	商品名称
	配制品

	英文名称
	Preparation

	其他名称
	

	商

品

描

述
	该商品为颗粒和粉末的混合物，按重量计，含有92%的糖，6%的黑醋栗粉，抗结块剂、柠檬酸和黑醋栗香精。每袋32克，每盒10袋。热水冲调后作为饮料饮用。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2011年9月第48次会议通过


	序号
	7
	归类决定编号
	W2014-351
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	2208.90
	子目序号
	4
	文件号
	

	商品名称
	中性酒精基料

	英文名称
	Neutral alcoholic base

	其他名称
	

	商

品

描

述
	用于配制饮料，按体积百分比计，酒精浓度为14%，是一种具有酒精的气味和味道的不起泡无色澄清液体。该产品通过澄清和过滤啤酒麦芽发酵物制得，已失去原始发酵物的特性。 

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2011年3月第47次会议通过


	序号
	8
	归类决定编号
	W2014-352
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	2208.90
	子目序号
	5
	文件号
	

	商品名称
	中性酒精基料

	英文名称
	Neutral alcoholic base

	其他名称
	

	商

品

描

述
	用于配制饮料，按体积百分比计，酒精浓度为12%，是一种具有酒精的气味和味道的无色澄清液体。该产品通过澄清和过滤水果汁发酵物制得，已失去原始发酵物的特性。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2011年3月第47次会议通过


	序号
	9
	归类决定编号
	W2014-353
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	2208.90
	子目序号
	6
	文件号
	

	商品名称
	中性酒精基料

	英文名称
	Neutral alcoholic base

	其他名称
	

	商

品

描

述
	用于配制饮料，按体积百分比计，酒精浓度为 21.9%，是一种具有酒精的气味和味道的无色澄清液体。该产品通过澄清和过滤果酒与酒精的混合物制得，已失去原始发酵物的特性。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2011年3月第47次会议通过


	序号
	10
	归类决定编号
	W2014-354
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	2841.90
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	 二氧化锂钴

	英文名称
	Lithium cobalt dioxide(LiCoO2)

	其他名称
	

	商

品

描

述
	黑色粉末状，一般用于锂离子电池的正电极。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过


	序号
	11
	归类决定编号
	W2014-355
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	3004.90
	子目序号
	2
	文件号
	

	商品名称
	药剂

	英文名称
	Medicament

	其他名称
	

	商

品

描

述
	丸状药剂，含有植物提取物（缬草属植物根和蛇麻球果），麦芽糖糊精，色素和辅料。商标中建议该产品用作治疗焦虑（每天2到4粒）或睡眠障碍（每天一粒）。该产品含有的适量活性成分能对某些紊乱疾病起到治疗或预防的功效，如失眠症。该产品为零售包装，如：60粒/包。


	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年9月第50次会议通过


	序号
	12
	归类决定编号
	W2014-356
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	3808.91
	子目序号
	2
	文件号
	

	商品名称
	抗寄生虫洗剂

	英文名称
	Antiparasite lotion

	其他名称
	

	商

品

描

述
	含有1.8%的右旋烯丙菊酯(有效成分)，7.2%的胡椒基丁醚（有效成分的增效剂），异癸烷和气体推进剂四氟乙烷（HFA134a）。该产品装在125毫升塑料瓶中，并装在纸板盒内。瓶上和盒上均有该产品用于治疗头皮上虱子和幼虫（头虱）的说明，且该产品仅能在通风环境下在头发干燥的头皮上使用。使用该洗剂后，应该用温和的洗发液洗头，以易于去除已死幼虫。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过


	序号
	13
	归类决定编号
	W2014-357
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	3808.91
	子目序号
	3
	文件号
	

	商品名称
	抗寄生虫洗剂

	英文名称
	Antiparasite lotion

	其他名称
	

	商

品

描

述
	含有1%的苄氯菊酯(有效成分)，0.5%的马拉松（有效成分），4%的胡椒基丁醚（有效成分的增效剂），异癸烷和气体推进剂四氟乙烷（HFA134a）。该产品装在125毫升塑料瓶中，并装在纸板盒内。瓶上和盒上均有该产品用于治疗头皮上虱子和幼虫（头虱）的说明，且该产品仅能在通风环境下在头发干燥的头皮上使用。使用该洗剂后，应该用温和的洗发液洗头，以易于去除已死幼虫。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过


	序号
	14
	归类决定编号
	W2014-358
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	3824.90
	子目序号
	19
	文件号
	

	商品名称
	电子烟芯体（烟弹）

	英文名称
	Cartridge for an electronic cigarette

	其他名称
	

	商

品

描

述
	电子烟芯体，由塑料烟嘴和塑料管组成，塑料管内含有吸附材料，其由丙二醇、甘油、烟草挥发性油、香草、薄荷醇、芳樟醇、2，5-二甲基吡嗪和2-乙酰吡嗪组成的溶液所浸透。该芯体用于电子烟中，电子烟加热汽化芯体中的溶液，从而产生蒸汽雾供吸烟者吸入。
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	归类依据
	根据归类总规则一，三（二）及六

	备注
	WCO协调制度委员会2011年9月第48次会议通过


	序号
	15
	归类决定编号
	W2014-359
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	3824.90
	子目序号
	20
	文件号
	

	商品名称
	电子烟芯体（烟弹）

	英文名称
	Cartridge for an electronic cigarette

	其他名称
	

	商

品

描

述
	电子烟芯体，由塑料烟嘴和塑料管组成，塑料管内含有吸附材料，其由丙二醇、甘油、尼古丁和乙醇组成的溶液所浸透。该芯体用于电子烟中，电子烟加热汽化芯体中的溶液，从而产生蒸汽雾供吸烟者吸入。
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	归类依据
	根据归类总规则一，三（二）及六

	备注
	WCO协调制度委员会2011年9月第48次会议通过


	序号
	16
	归类决定编号
	W2014-360
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	4410.11
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	木质碎料板

	英文名称
	Laminated panel

	其他名称
	

	商

品

描

述
	由三层木制碎料板构成，切成圆形（直径为900 毫米，厚度为25 毫米），其上下表面包覆三聚氰胺树脂浸渍纸，其侧边包覆2 毫米厚的聚氯乙烯带条。报验时，上述物品既不具备可与其他物品相组合的特征，也不能确定其用途（例如，作为桌子的一部分）。

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2011年3月第47次会议通过


	序号
	17
	归类决定编号
	W2014-361
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	6304.91
	子目序号
	2
	文件号
	

	商品名称
	蚊帐

	英文名称
	Mosquito net

	其他名称
	

	商

品

描

述
	由聚酯复丝（100%）经编织物制成，经杀虫剂（可驱退或杀死蚊子和其他昆虫）浸渍（55毫克/平方米溴氰菊酯）。

	归类依据
	根据归类总规则一、三（二）及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年9月第50次会议通过


	序号
	18
	归类决定编号
	W2014-362
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	6802.99
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	滑石（皂石）制的盒子

	英文名称
	Boxes made of steatite(soapstone)

	其他名称
	

	商

品

描

述
	用作装饰品。该盒子用色彩鲜明的图案装饰，且没有被烧制。
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	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过


	序号
	19
	归类决定编号
	W2014-363
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	7308.30
	子目序号
	2
	文件号
	

	商品名称
	住宅用钢铁制安全门

	英文名称
	Security doors of steel, for dwellings

	其他名称
	

	商

品

描

述
	该商品包括以下部分：

-一个外侧钢铁板

-一个防钻护套

-外侧钢铁板的装配型材

-一个钢铁板

-一个纵向钢筋

-一个纵向钢筋和三向门锁

-密封垫

-一个起加强作用的“Ω”形状的型材（骨架）

-一个木制的内面板

-内侧钢铁板的装配型材

-一个钢铁的外框

-一个可伸缩的防风系统



	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过


	序号
	20
	归类决定编号
	W2014-364
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8415.10
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	顶置分体空调机

	英文名称
	A ceiling-type split-system air conditioning machine 

	其他名称
	

	商

品

描

述
	顶置分体空调机包括：

1. 室内机，由装于同一机壳内的热交换器和电扇构成，安装在天花板上；

2. 室外机，由装于同一机壳内的制冷剂循环型压缩机和热交换器以及电扇构成。
这两部分设计通过电线和铜管相连接。


	归类依据
	根据归类总规则一及六。

	备注
	WCO协调制度委员会2012年9月第50次会议通过


	序号
	21
	归类决定编号
	W2014-365
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8419.89
	子目序号
	3
	文件号
	

	商品名称
	溶解实验单元

	英文名称
	A dissolution testing unit

	其他名称
	

	商

品

描

述
	包括7套搅拌组件，在预设时长及预设实验参数的条件下，将片剂、胶囊、经皮释放的药物放入专门制备的溶解介质中进行溶解实验。该商品还带有电加热线圈，可根据预设温度加热溶解液以模仿通常人体温度下的药物溶解过程。

带有一个内置控制面板，允许根据特殊溶解实验或药物释放实验的需要设置溶解实验单元的操作条件，包括温度（20-60℃）、搅拌速度（25-250转/分钟）、实验方法、片剂进料、进样时间等。

该溶解实验单元不能进行任何类型的实验分析，但可与某些仪器相连接，比如与一台分光光度仪连接后可以确定溶解介质中释放出来的活性成分的量。该溶解单元也可与自动数据处理设备相连。
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	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年9月第50次会议通过


	序号
	22
	归类决定编号
	W2014-366
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8435.10
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	离心榨汁机

	英文名称
	Centrifugal juicer

	其他名称
	

	商

品

描

述
	带有通风单相工业同步电机，设计为商业用途，包括酒吧、餐馆、食堂、托儿所、诊所、定制厨房。技术参数：电机转速为3000转/分钟，电机功率为700瓦，电流强度为7安培，电源为230伏/50赫兹，产量为100～120公斤蔬菜或水果/小时，残渣收集容器为6升，机器重约11公斤，尺寸为505×235×420毫米。

该机器包含一个不锈钢的电机底座，其上有开关按钮；一个有岀汁口的不锈钢容器，一个塑料法兰，一个不锈钢篮网，带有进料口和出渣口的塑料盖子，一个不锈钢研磨盘，一个残渣收集容器。该机器用于榨取蔬菜或水果汁。
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	归类依据
	根据归类总规则一及六。

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过


	序号
	23
	归类决定编号
	W2014-367
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8438.60
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	蔬菜加工机器

	英文名称
	Vegetable preparation machine

	其他名称
	

	商

品

描

述
	带有三相电机，设计为商业用途。技术参数：电机转速为375转/分钟，电机功率为600瓦，电源为400伏/50赫兹，可在不超过3小时的时间里制备1200份蔬菜，机器重约15公斤，尺寸为745×610×310毫米。

该机器包含一个电机，进料头带有两个开口和推进器，控制面板上带有开关按钮。该商品与一个3毫米的切削盘和一个3毫米的中号研磨盘一同报验。该机器用于连续地进行切片、切丁、切碎、磨碎等，以及制备薯条和切丝。

[image: image11.emf] 


	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过


	序号
	24
	归类决定编号
	W2014-368
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8438.80
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	混合器

	英文名称
	Emulsifier-mixer

	其他名称
	

	商

品

描

述
	带有三相电机，设计为商业用途，如医院、餐馆、制药和化学实验室。技术参数：电机转速为1500/3000转/分钟，电机功率为950/1300瓦，电源为230伏/400伏，50赫兹，混合容器的容积为6.6升，机器重约26公斤，尺寸为520×280×340毫米。

该机器包含一个不锈钢电机底座，一个汤锅形状的容器其上带有把手和盖子，盖子配有碗盖一体刮刀，一个不锈钢切割刀片，以及一个带有开关按钮和速度选择旋钮的控制面板。该机器用于制备混合液体和半固体食物。

[image: image12.emf]


	归类依据
	根据归类总规则一及六。

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过


	序号
	25
	归类决定编号
	W2014-369
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8471.30
	子目序号
	2
	文件号
	

	商品名称
	平板电脑

	英文名称
	Tablet computer 

	其他名称
	

	商

品

描

述
	主要设计为通过触摸屏进行操作。可以处理数据、执行程序、通过无线网络连接到互联网上进行诸如交换和处理电子邮件，交换和下载文件，下载应用软件、进行视频通信或进行基于互联网协议的语音通信等等。

该机器主要参数如下：

尺寸：241×186×9毫米

重量：0.6千克

显示器：

  -尺寸（对角线） 25厘米（9.7英寸）

-分辨率         1024×768

-技术           IPS LCD

输入方式：        多点触控

中央处理器：

-架构           ARM

-频率           1.0 GHz

-内核           2  

存储器：

-类型
SSD

-容量         16/32/64 GB

内存:         0.5 GB

网络连接:

-Wi-Fi      802.11a/b/g/n

-蓝牙       2.1+EDR

-蜂窝通信   可选3G[UMTS/HSDPA/HSUPA(850,900,1900,2100MHZ)和GSM/EDGE(850,900,1800,1900MHZ)]

GPS           可选辅助GPS定位系统

相机          前后

电池:

 -类型       锂聚合物

-待机时长   高达10小时


	归类依据
	根据归类总规则一［第十六类注释三和第八十四章注释五（一）］及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年9月第50次会议通过


	序号
	26
	归类决定编号
	W2014-370
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8471.30
	子目序号
	3
	文件号
	

	商品名称
	平板电脑

	英文名称
	Tablet computer 

	其他名称
	

	商

品

描

述
	主要设计为通过触摸屏进行操作。可以处理数据、执行程序、通过无线网络连接到互联网上进行诸如交换和处理电子邮件，交换和下载文件，下载应用软件、进行视频通信或进行基于互联网协议的语音通信等等。

该机器主要参数如下：

尺寸：312×207×17毫米

重量：1.16千克

显示器：

 -尺寸（对角线） 31厘米（12.1英寸）

 -分辨率         1280×800

 -技术           IPS LCD

输入方式：多点触控

中央处理器：

-架构      ×86-84
-频率       1.33,1.86 turbo boost(GHz)

 -内核         2

存储器：

 -类型       SSD

 -容量       32/64GB

存储器扩展        MMC/SDXC

内存              2/4GB

网络连接：

-Wi-Fi      802.11b/g/n

-蓝牙       3.0

相机          前置200万像素

电池

 -类型       锂聚合物

    -待机时长   4.5小时

	归类依据
	根据归类总规则一［第十六类注释三和第八十四章注释五（一）］及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年9月第50次会议通过


	序号
	27
	归类决定编号
	W2014-371
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8516.29
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	组合式气-电供暖设备

	英文名称
	Combined gas-electric space heating appliance

	其他名称
	

	商

品

描

述
	由三个燃气加热板和一个电加热管组成。

 

	归类依据
	根据归类总规则一及六。

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过


	序号
	28
	归类决定编号
	W2014-372
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8517.62
	子目序号
	20
	文件号
	

	商品名称
	无线耳机

	英文名称
	Wireless headset

	其他名称
	

	商

品

描

述
	配有交流充电器和两个不同尺寸的可挂在耳朵上的钩，耳机尺寸：长41.5毫米，宽18.9毫米，高25.9毫米；重量为8克。耳机包括挂耳式听筒和装在同一外壳内的麦克风，无线收发器，一块聚合物锂充电电池，一个电源接口，一个LED指示灯，一些控制按钮。无线收发器采用一种开放的无线技术标准和数据传输增强技术，使耳机可以与固定或移动设备进行通信，如移动蜂窝电话。指示灯指示发送接收情况以及充电状态，电源接口设计为B型5针插口，可连接充电器进行充电，连接自动数据处理设备的USB接口以及车载充电器。如配备其配套的发送和接收设备，控制按钮可用于耳机的开关、语音拨号、应答和结束来电、拒绝来电、通话保持、呼叫等待、重拨最后拨出的号码。该商品连同一本快速入门手册作为一套商品放入包装盒用于零售。
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	归类依据
	根据归类总规则一（第十六类注释三）、三（二）及六。

	备注
	WCO协调制度委员会2011年3月第47次会议通过


	序号
	29
	归类决定编号
	W2014-373
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8523.51
	子目序号
	4
	文件号
	

	商品名称
	迷你SD卡（数字安全卡）

	英文名称
	“Mini”SD (Secure Digital ) card

	 他名称
	

	商

品

描

述
	俗称闪存卡。包括一个非导电基板（无论是否有印刷电路板）带有一些可以与主机接口连接的铜导电迹线和一个焊盘。其上装有一个闪存集成电路（闪速电可擦除可编程只读存储器）、一个微处理器集成电路和一些无源元件。尺寸为21.5毫米×20毫米×1.4毫米。

当SD卡插入特定设备（例如打印机、移动电话、录像设备、数码相机、数据采集终端、视频游戏机和自动数据处理设备），便可以从卡中存取数据，卡的电能由与卡连接的应用设备提供。


	归类依据
	根据归类总规则一［第八十五章注释四（一）］及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年9月第50次会议通过


	序号
	30
	归类决定编号
	W2014-374
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8523.51
	子目序号
	5
	文件号
	

	商品名称
	微SD卡

	英文名称
	“Micro”SD (Secure Digital ) card

	 他名称
	

	商

品

描

述
	俗称闪存卡。包括一个非导电基板（无论是否有印刷电路板）带有一些可以与主机接口连接的铜导电迹线和一个焊盘。其上装有一个闪存集成电路（闪速电可擦除可编程只读存储器）、一个微处理器集成电路和一些无源元件。尺寸为15毫米×11毫米×1毫米。

当SD卡插入一个特定设备（例如打印机、移动电话、录像设备、数码相机、数据采集终端、视频游戏机和自动数据处理设备），便可以从卡中存取数据，卡的电能由与卡连接的应用设备提供。


	归类依据
	根据归类总规则一［第八十五章注释四（一）］及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年9月第50次会议通过


	序号
	31
	归类决定编号
	W2014-375
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8528.51
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	彩色监视器

	英文名称
	Colour monitor

	其他名称
	

	商

品

描

述
	包括一个55.88厘米（22英寸）的薄膜晶体管液晶显示（TFT LCD）板，同一机壳内还有控制电路、DVI-D（纯数字视频接口）和VGA（视频图形阵列）输入接口以及LED可调触控装置。

监视器的特性：

1.色彩饱和度72%（NTSC制式）

2.分辨率1680×1050像素，像素间距0.282毫米，色彩为1670万色。

3.光强度（最大）250坎德拉/平方米

4.对比度50000：1

5.视角170°（水平）/160°（垂直）

6.响应时间 2毫秒（灰色转换灰色）

7.视频特性：无拖尾技术、靓彩智能影像技术、靓彩影像预设模式（5种模式）、肤色选择（3种模式）、支持高带宽数字内容保护技术、色温选择（5种模式）；

8.触感控制器可实现靓彩影像的预设色彩模式选择、自动调节、亮度和对比度调节以及实现选择输入；

9.模拟和数字信号频率：30-83千赫（水平）/50-75赫兹（垂直）。
[image: image14.emf]


	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2011年3月第47次会议通过


	序号
	32
	归类决定编号
	W2014-376
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8537.10
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	两个多位置电气开关装置的组件

	英文名称
	An assembly of two multi-positional electrical switching devices

	其他名称
	

	商

品

描

述
	该组件由两个多位置电气开关装配在一个安装支架的两侧构成，用于安装在机动车的转向柱上。其中一个电气开关装置用于控制车辆外部照明，另外一个电气开关装置用于控制风挡冲洗器和雨刮器。该商品通过其电子触点连接到机动车上的电气系统。

[image: image15.emf]


	归类依据
	根据归类总规则一及六。

	备注
	WCO协调制度委员会2011年9月第48次会议通过


	序号
	33
	归类决定编号
	W2014-377
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8543.70
	子目序号
	5
	文件号
	

	商品名称
	电子香烟

	英文名称
	Electronic cigarette

	其他名称
	

	商

品

描

述
	使用电池工作的一种装置，外形呈圆管状，类似卷烟，长约150毫米，直径约11毫米。当使用者从该装置中吸气，气流传感器探测到气流，启动一个雾化器，加热并使烟弹内的液体蒸发，使用者吸入该装置产生的雾气。成套装配用于零售，配有电源线、充电器和5支备用的烟弹。
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	归类依据
	根据归类总规则一、三（二）及六

	备注
	WCO协调制度委员会2011年3月第47次会议通过


	序号
	34
	归类决定编号
	W2014-378
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8703.23
	子目序号
	3
	文件号
	

	商品名称
	同时报验的未组装的机动车零部件

	英文名称
	Motor vehicle components, presented together and unassembled

	其他名称
	

	商

品

描

述
	同时申报，未组装。包括组装完整四轮汽车的所有组件，带有火花点火内燃往复式活塞发动机，汽缸容量为2792毫升。

所有组件组装成一台完整的汽车后，进行以下操作：车辆识别号码的固定，制动系统的充放空气，转向助力系统（动力转向）、冷却和空调系统充电，前大灯校准，车轮几何调节（校准）和刹车调节。

	归类依据
	根据归类总规则一，二（一）及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过


	序号
	35
	归类决定编号
	W2014-379
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8704.21
	子目序号
	2
	文件号
	

	商品名称
	三轮汽车

	英文名称
	Three-wheeled vehicle

	其他名称
	

	商

品

描

述
	三轮汽车带有一体式封闭饮料运输箱和驾驶室。该三轮车由四冲程单缸压燃式发动机驱动，气缸容量为395毫升。装载量为500千克。使用车把操纵前轮。该车有一个差速器，一个带有倒档齿轮的四速变速箱，一根传动轴和鼓式制动器。前轮悬挂由减震器和螺旋弹簧构成，后轮悬架由两个伸缩减震器辅助的弹簧片构成。

[image: image6.emf]


	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年9月第50次会议通过


	序号
	36
	归类决定编号
	W2014-380
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8704.31
	子目序号
	4
	文件号
	

	商品名称
	三轮汽车

	英文名称
	Three-wheeled vehicle

	其他名称
	

	商

品

描

述
	三轮汽车后部有开放的车斗，由四冲程，单缸点燃式发动机驱动，气缸容量为175毫升。车长2900毫米，宽1050毫米，高1250毫米。货物区空间（长×宽×高）为1250×1000×280毫米。该车净重260千克，最大载重量为230千克。使用车把操纵前轮。该车有一个差速器，一个带有倒档齿轮的四速变速箱，一根传动轴和鼓式制动器。通过车把和塔板操纵刹车。前轮有油缸悬挂，后轮有弹簧片悬挂。
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	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年9月第50次会议通过


	序号
	37
	归类决定编号
	W2014-381
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8704.31
	子目序号
	5
	文件号
	

	商品名称
	三轮汽车

	英文名称
	Three-wheeled vehicle

	其他名称
	

	商

品

描

述
	三轮汽车设计和装配有驾驶室和开放式车斗，由四冲程，单缸（容量为249毫升）点火式发动机驱动。车长3380毫米，宽1435毫米，高1545毫米。货物区空间（长×宽×高）为1530×1412×300毫米。用方向盘操纵，该车有一个差速器，一个带有倒车齿轮的四速变速箱和一个电起动器。

[image: image8.emf]

	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年9月第50次会议通过


	序号
	38
	归类决定编号
	W2014-382
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	8711.20
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	同时申报的未组装的摩托车零部件

	英文名称
	Motorcycle components, presented together and unassembled

	其他名称
	

	商

品

描

述
	同时申报，未组装。属于同一型号的摩托车，由以下部分组成：

-一个仪表盘

-一个带有火花点火内燃往复式活塞发动机，汽缸容量为124.1毫升

-一个车身

-一个油箱

-一个线束

-一个车座

-一个转向手柄管

-一个前大灯

-一个前挡泥板

-一个前叉顶梁

-一组起动马达

-两个前叉管，右和左；

-两个后排座垫

-一个排烟消音器（消声器）

	归类依据
	根据归类总规则一、二（一）及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过


	序号
	39
	归类决定编号
	W2014-383
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	9018.90
	子目序号
	2
	文件号
	

	商品名称
	全身低温治疗仓

	英文名称
	Total body cryotherapy chamber

	其他名称
	

	商

品

描

述
	全身低温治疗仓用来治疗皮肤疾病，关节炎或风湿病，其包含以下独立的基本部件，这些部件同时报验且未组装：
（1） 低温治疗仓包括一个预治疗室（零下60°C）和一个治疗室（约零下110°C），两者通过一扇门连接。
治疗仓由绝缘元件制成，其外部尺寸为2400毫米（宽）×4200毫米（长）×2550毫米（高）。预治理室的内部尺寸为1600毫米（宽）×2250毫米（高）×1760毫米（直径），治疗室内部尺寸为2100毫米（宽）×2250毫米（高）×1700毫米（直径）。预治疗室和治疗室的地面配备有特殊防水毯、装有入口门、窗户、照明设备、扩音器、紧急信号开关、带有蒸发器的压力平衡元件。蒸发器有三个能使空气循环的嵌入式风扇，并集成了除霜加热装置。治疗室还配备有一个沿着三个侧面的内部扶手杆、一个麦克风和一个视频监控系统。
（2） 制冷机
制冷机安装在封闭的机壳里，是一个3级串联气冷式系统。制冷机和蒸发器位于低温仓外的一空间里。该机可以使室内温度降至零下110°C。制冷机的外形尺寸为1600毫米（宽）X1700毫米（高）X800毫米（直径）。
（3）配电柜
配电柜采用电开关系统，该系统是为了能够将全身低温治疗仓作为一个整体来进行操作。配电柜和上述制冷机摆放在同一个机体里。它的尺寸为1000毫米（宽）X2000毫米（高）X500毫米（直径）。
（4）控制台
控制台包含一个带有纳米级服务器的自动数据处理设备，一个15英寸（38.1厘米）的TFT触摸屏、一个对讲机、两个扩音器、一个麦克风、一个CD播放器和一个紧急停止开关。所有这些组件集成在同一机壳内。通过触屏，操作员可以控制所有的功能、调节和机值。控制台尺寸为600毫米（宽）X980毫米（高）X400毫米（直径），并与低温仓分开。
（5） 冷凝器
冷凝器由带有十字交叉双肋板的换热器和带有三相电动机的通风机构成。冷凝器放置在低温仓所在的大楼外面，用于低温仓内降温。
上述部件通过铜管和电缆相连接，冷却剂通过铜管循环。

	归类依据
	根据归类总规则一(九十章章注三和十六类类注四)及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年9月第50次会议通过


	序号
	40
	归类决定编号
	W2014-384
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	9030.40
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	网络分析仪

	英文名称
	Network analyzer

	其他名称
	

	商

品

描

述
	分析网络使用多重协议如以太网、异步传输模式（ATM）、互联网协议第6版（IPv6）、语音互联网协议（VoIP）、高速下行分组接入（HSDPA）、通用移动通信系统（UMTS）、码分多址（CDMA）等的运行状态，模拟现有网络通信量及故障条件以分析设计阶段的效果并检测故障条件。其可提供网络上每个信息包的分析，向信息包添加时间戳数据，滤掉无用的信息包，把信息包逐位分解检测，然后向用户提供关于信息包或信息包顺序的信息，例如信息包抖动、延时，丢弃或丢失的信息包以及位或数据错误。

分析仪包括一个采集存储器（512MB）及一个热插拔线路接口模块。该分析仪可以与自动数据处理设备进行连接。
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	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2011年3月第47次会议通过


	序号
	41
	归类决定编号
	W2014-385
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	9030.40
	子目序号
	2
	文件号
	

	商品名称
	网络分析仪

	英文名称
	Network analyzer

	其他名称
	

	商

品

描

述
	分析网络使用多重协议如以太网、异步传输模式（ATM）、互联网协议第6版（IPv6）、语音互联网协议（VoIP）、高速下行分组接入（HSDPA）、通用移动通信系统（UMTS）、码分多址（CDMA）等的运行状态，模拟现有网络通信量及故障条件以分析设计阶段的效果并检测故障条件。其可提供网络上每个信息包的分析，向信息包添加时间戳数据，滤掉无用的信息包，把信息包逐位分解检测，然后向用户提供关于信息包或信息包顺序的信息，例如信息包抖动、延时，丢弃或丢失的信息包以及位或数据错误。

该分析仪包括一台自动数据处理一体机，一个采集存储器（容量达512MB），一个可移动硬盘（容量达120GB）和一个热插拔线路接口模块（LIM）。该分析仪可以与自动数据处理设备进行连接。
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	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2011年3月第47次会议通过


	序号
	42
	归类决定编号
	W2014-386
	生效日期
	见本公告

	子 目 号
	9401.61
	子目序号
	1
	文件号
	

	商品名称
	座椅

	英文名称
	Seat

	其他名称
	

	商

品

描

述
	座椅带有木质框架和拉丝铝合金扶手，铺上软垫并用塑料外皮包覆，装有一个音响系统，一个侧面控制面板和输入/输出插孔，这些装置适用于视频游戏控制器或机器、电视或卫星接收器，以及DVD,音乐CD，MP3或视频磁带播放机。
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	归类依据
	根据归类总规则一及六

	备注
	WCO协调制度委员会2012年3月第49次会议通过





